title INCERTEZA OLERICULTURA

MAX RMIN !RNORM
ST
SN)  2000 ALFACE + 1500 BDOCE + 3000 CENOURA + 2500 COUVE - 200 LAV - RNORM = 0
PVER) 500 ALFACE + 1000 BDOCE + 3000 CENOURA + 2500 COUVE - 200 LAV - RMIN >= 0
PINV)2000 ALFACE + 1500 BDOCE +  400 CENOURA +  600 COUVE - 200 LAV - RMIN >= 0
PALF)   0 ALFACE + 1500 BDOCE + 3000 CENOURA + 2500 COUVE - 200 LAV - RMIN >= 0
PBD) 2000 ALFACE +    0 BDOCE + 3000 CENOURA + 2500 COUVE - 200 LAV - RMIN >= 0
PCEN)2000 ALFACE + 1500 BDOCE +    0 CENOURA + 2500 COUVE - 200 LAV - RMIN >= 0
PCV) 2000 ALFACE + 1500 BDOCE + 3000 CENOURA +    0 COUVE - 200 LAV - RMIN >= 0
SAUV)     ALFACE +      BDOCE                                              <= 2
SAUI)                                CENOURA +      COUVE                  <= 2
TSET) 200 ALFACE +  200 BDOCE                                              <= 650
TOUT) 250 ALFACE                                                           <= 650
TDEZ)               200 BDOCE                                              <= 650
TMARC)                           200 CENOURA +  150 COUVE                  <= 650
TABR)                            250 CENOURA +  200 COUVE                  <= 650
TJUN)                            300 CENOURA +  100 COUVE                  <= 650
ROT1) - ALFACE +                     CENOURA                               <= 0
ROT2)                  BDOCE                      - COUVE                  <= 0
LLAV)                  BDOCE +       CENOURA               - 5 LAV         <= 0
!REMIN) RMIN >= 4500
END
GIN LAV